Żychlin, dnia 18.03.2014 r.

BPI.271.5.7.2014

**W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr 2**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**„ Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jana Kilińskiego w Żychlinie”**

          Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r.  poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 17.03.2014 r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

Poniżej przedstawiamy roboty wymienne w dokumentacji technicznej (opis do PT) a nie ujęte w przedmiarach i prosimy o korektę przedmiarów.

1.      Wycinka drzew kolidujących z inwestycją,

2.      Czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew? Jeżeli nie kto ponosi koszty uzyskania tej decyzji.

3.      Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm pod nawierzchnie ulicy, chodników i zjazdów o łącznej powierzchni 2987 m2.

4.      Regulacja wysokościowa istniejących studzienek wodociągowych, studni teletechnicznych, kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą nakryw i włazów.

5.      Prosimy o informację czy wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy.

6.      Czy docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem jest objęta Zamówieniem, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

**Odpowiedzi dla:**

**Ad 1 i 2;**

Zamawiający planuje wycinkę 5 drzew kolidujących z planowanymi robotami. Uzyskanie decyzji oraz wycinkę drzew Zamawiający wykona we własnym zakresie.

**Ad 3;**

**-**Podsypka piaskowa ujęta jest w poz. 12 obmiaru robót

**Ad 4;**.

- Regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia należy uwzględnić w wycenie

**Ad 5;**

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu należy do Wykonawcy robót. W związku z czym należy to uwzględnić w wycenie.

**Ad 6;**

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wymienić istniejące oznakowanie pionowe w postaci słupków i  tarcz  na nowe. Do wyceny należy uwzględnić n/w znaki:

Słupki – 6szt.

Tarcze:

B-18 – 1 szt. (8 ton),

B-36 – 2 szt. (ograniczenie prędkości do 30 km/h),

B-20 – 1 szt.

D-4b – 1 szt.

D-4c – 1 szt.

A-7 – 1 szt.

C-2 – 1 szt.

**Burmistrz Gminy Żychlin**

**/-/ Grzegorz Ambroziak**

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania