Żychlin, dnia 04.10.2013 r.

BPI.271.12.7 .2013

 **W Y J A Ś N I E N I A   T R E Ś C I   S I W Z  Nr 2**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**„Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budową budynku socjalno-szatniowego w Żychlinie przy ul. Waryńskiego działka nr ewid. 1178/1”**

**Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w dn. 30.09.2013 r. wpłynęło zapytanie  Wykonawcy o następującej treści:**

**Pytanie 1:**

**Projekt przewiduje obudowę ścian z blachy trapezowej. Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz projekt nie zawierają konstrukcji, do której można przymocować blachę stanowiącą obudowę ścian.**

**Prosimy o przedstawienie sposobu mocowania blachy do ściany trybuny oraz załączenie odpowiednich przedmiarów robót.**

**Prosimy również o określenie kolorystyki blach obudowy ścian.**

**Pytanie 2:**

**Dokumentacja techniczna przewiduje układanie warstwy geowłókniny przy wykonywaniu drenażu (rys.3/S). prosimy o wyjaśnienie czy geowłóknina służy do przykrycia drenażu czy ma być rozłożona pod całą powierzchnią boiska.**

**Prosimy o dołączenie stosownych przedmiarów robót.**

**Pytanie3:
             Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu nawierzchnię z trawy syntetycznej, która została przebadana przez akredytowane przez FIFA laboratorium z wypełnieniem SBR, jak również EPDM, oraz uzyskała certyfikat Fifa 2 Star z wypełnieniem granulatem EPDM.**

**Odpowiedź1:
               Należy przyjąć konstrukcję wsporczą pod obudowę ścian tylko od stron bocznych. Takie jak na ścianie tylnej oraz na konstrukcji wsporczej dachu czyli kątownik 60x60x4 w rozstawie co 80cm czyli 5szt po 4,5m po każdej ze stron. 45mb kątownika. Jako wypełnienie zastosować krokiewkę drewnianą 60x40cm do mocowania blachy. 45mb konstrukcji drewnianej.**

**Jednocześnie Zamawiający ustala kolorystykę blach obudowy ścian na kolor żółty.**

**Odpowiedź 2:**

**Nie należy przyjmować geowłókniny gdyż zaprojektowana rura drenarska musi być w oplocie z geowłókniny (oplot z tzw. kokosa ,stosownie do przedmiaru drenaż i odwodnienie poz. 2.4) Wystąpił błąd w opisie rysunku.**

 **ODPOWIEDŹ 3:**

**Z uwagi na fakt, iż certyfikat Fifa 2 Star odnosi się w głównej mierze do potwierdzenia spełnienia jakości traw piłkarskich Zamawiający dopuści do udziału w przetargu przedstawione rozwiązanie wraz z niezbędnymi opisanymi w zapytaniu dokumentami.**

 **Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami**

**/-/Krzysztof Anyszka**

**Do wiadomości:**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**