Żychlin , dn. 02.03.2010r.

BPI  3410/4-6/10

**W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr 1**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**„Przebudowa budynku handlowego  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich- część II”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)   Zamawiający informuje, że w dn. 02.03.2010r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie 1**

Poz. 8 kosztorysu nakładczego – masa klejowa ilości 0,00969kg/m2 jest mylna, wg NNRNKB t.2608-01 ilość kleju wynosi 8,41 kg/m2.

**Odpowiedź**

W poz. 8 kosztorysu nakładczego masa klejąca należy przyjąć 8,41kg/m2.

**Pytanie 2**

Jaki tynk ma być wykonany: akrylowy czy mineralny

**Odpowiedź**

Akrylowy

**Pytanie 3**

Poz. 13 rozbiórka płyt azbestowych – brak jest utylizacji

**Odpowiedź**

Należy uwzględnić w wycenie utylizację płyt azbestowych wg wyceny własnej.

**Pytanie 4**

Poz. 25 – jaki przyjąć do wyceny podgrzewacz. Prosimy o podanie parametrów.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć podgrzewacz elektryczny o pojemności 150 litrów.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

                                 Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

                                                   /-/ Krzysztof Anyszka