**Żychlin: Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich - część II
Numer ogłoszenia: 97880 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**tak, numer ogłoszenia w BZP: 36923 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Przebudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich- część II.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1.Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na przebudowie budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w Drzewoszkach Wielkich - część II w zakresie rzeczowym jn.: - docieplenie ścian styropianem w technologii docieplenia budynku metodą na mokro, - wymiana pokrycia dachowego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi na pokrycie blachą powlekaną (blachodachówka) - montaż armatury sanitarnej, - montaż stolarki drzwiowej z PCV, - wyposażenie węzła kuchennego jn., wyposażenie świetlicy jn. Wyposażenie węzła kuchennego 1. regał kuchenny - 1 szt. regał dwuczęściowy z płyty meblowej o wysokości 2000 mm i głębokości 600 mm blat regału wykonany z laminatu wysoko ciśnieniowego o głębokości 650 mm wyposażony w szafki i szuflady na naczynia kuchenne, nastawka z drzwiczkami przeszklonymi z laminatu 2. stół kuchenny - 6 szt. konstrukcja stołu metalowa ocynkowana blaty stołów ze stali kwasoodpornej o szerokości 650 mm, długość i lokalizacje dobrać z projektem technicznym zagospodarowania pionu kuchennego. 3. Kuchnia - 2 szt. Rodzaj: Gazowo-elektryczna Szerokość [cm]: 60 Kolor: kolor stali nierdzewnej / srebrny Okres gwarancji: 24 miesiące Wymiary (WxGxS) [cm]: 85x60x60 Parametry techniczne Moc [W]: 2900 Moc piekarnika [W]: 2900 Pojemność piekarnika [l]: 54 Zasilanie: 230V Klasa energetyczna: A+ Zapalarka: W pokrętłach Ilość funkcji piekarnika: 6 Front: Tradycyjny Sterowanie: Mechaniczne Termoregulator: Do 250 st. C Oświetlenie wnętrza: Tak Ilość szyb piekarnika: 2 Prowadnice piekarnika: Wytłaczane Wysuwana szuflada piekarnika: Tak Inne: 4 palniki gazowe: 2x palnik o średnicy 6,5cm i mocy 1800W, 1x palnik o średnicy 4cm i mocy 1000W, 1x palnik o średnicy 9cm i mocy 2800 Szybkie nagrzewanie: Tak Termoobieg: Tak Grill: Tak Inne: ogrzewanie górne i dolne, supergrill, turbogrill, wentylator, wentylator+grzejnik górny+grzejnik dolny 4.Lodówka - 1szt. typ wolnostojąca wysokość / szerokość / głębokość - 200/ 60/ 65 cm kolor stali nierdzewnej / srebrny klasa energetyczna min A+ klasa klimatyczna SN , N , ST z ochrona antybakteryjna pojemność całkowita min 300 zamrażarki 80 l min chłodziarki 220l położenie zamrażalnika na dole wyświetlacz automatyczne odszranianie zużycie energii 24 h < 1 Wyposażenie świetlicy 1. Stolik- 10 szt. blat stołu wykonany z laminatu wysoko ciśnieniowego w kolorze brzozy stelaż metalowy polakierowany na kolor aluminium o minimalnych wymiarach 60 x 60 cm 2. Krzesło (40szt.) ze sklejki brzozowej jednoczęściowe z wyprofilowanym podparciem stelaż metalowy polakierowany na kolor aluminium 3. Fotele ( 4szt.) i ława(1szt.) stół z chromowaną lub lakierowaną na kolor aluminium płaską podstawą oraz blat szklany o szerokości 60x80cm owalne fotele ze skóry ekologicznej w kolorze jasnym o szerokości siedziska 440 mm głębokości siedziska 500 mm wysokości siedziska 460 mm 4. Wieszak ubraniowy- 3 szt. szeregowy stojak ruchomy z 16 wieszakami na kapelusze i płaszcze wyposażony w kółka z blokadą o wysokości /szerokości /głębokość 1770 / 1100 / 510 mm 5. Ławka - 10 szt. składane ławki ze stelażem metalowym z siedziskiem drewnianym o długości 2000 mm Lokalizacja wyposażenia zgodnie z projektem technicznym zagospodarowania pionu kuchennego. Zamawiający informuje, iż powyższe parametry stanowią wymogi minimalne stawiane w stosunku do wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: 1)projekcie technicznym - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Drzewoszkach 2) projekcie technicznym przyłącza kanalizacyjnego i szamba, 3) projekcie technicznym instalacji elektrycznych w obiekcie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzewoszki 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 5) Kosztorysach nakładczych i przedmiarze robót. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy nakładcze i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazychlin.pl. W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. 2. W przypadku, gdy w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacjach projektowych, kosztorysach nakładczych. Wykonawca składający ofertę na materiały równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.32.10.00-3, 45.23.24.60-4, 39.14.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

       **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 07.04.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 5.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 2.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

       MIG-MA Spółka z o.o., ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 352454,38 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

       **Cena wybranej oferty:** 101552,50

       **Oferta z najniższą ceną:** 101552,50 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 213538,30

       **Waluta:** PLN.

**Z-ca Burmistrza Gminy Żychlin**

**/-/ Zbigniew Gałązka**