**Żychlin: Zamówienie uzupełniające na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2012/2013 r.**  
**Numer ogłoszenia: 117222 - 2013; data zamieszczenia: 25.03.2013**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** nie.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, woj. łódzkie, tel. 024 2851006, faks 024 2852683.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zamówienie uzupełniające na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Żychlin w sezonie zimowym 2012/2013 r..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są usługi polegające na: a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich, średnich i ciężkich. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zabezpieczyć minimum 6 jednostek sprzętowych tj. a) 2 pługi lekkie w ilości godzin pracy do 150 Za pług lekki zamawiający określa pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności do 6 ton lub ciągniku rolniczym o mocy do 60KM. b) 2 pługi średnie w ilości godzin pracy do 150 , w tym : - 1 wyposażony w pług lemieszowy jednostronny zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie lub ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM. - 1 wyposażony w pług lemieszowy dwustronny (jaskółka) zamontowany na samochodzie ciężarowym o ładowności powyżej 6 ton z napędem na dwie osie, ciągniku rolniczym o mocy powyżej 100 KM lub koparko- ładowarce c) 2 pługi ciężkie w ilości godzin pracy do 30 Za pług ciężki zamawiający określa równiarki lub ładowarki o dużej pojemności łyżki ( powyżej 3 m3) wyposażone w: - 1 pług lemieszowy jednostronny - 1 pług lemieszowy dwustronny Wykonawca musi posiadać również sprzęt uzupełniający w postaci rozrzutnika mechanicznego solanki, jak również środki chemiczne do zwalczania śliskości dróg w postaci solanki w ilości do 100 ton zgodnie z branżową normą BN -86/6011-07. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki świadczenia usług zostały określony w załączniku nr 1 do zaproszenia - wzór umowy..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

         **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 25.03.2013.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

         Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe FA-BUD Michał Nowacki, Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia***(bez VAT)*: 107400,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

         **Cena wybranej oferty:** 39714,00

         **Oferta z najniższą ceną:** 39714,00**/ Oferta z najwyższą ceną:** 39714,00

         **Waluta:** PLN.

**ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

              **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

              **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z uwagi na konieczność dalszego prowadzenia działań mających na celu łagodzenie i usuwanie skutków zimowej aury spowodowanej obfitymi opadami śniegu, zawiejami śnieżnymi oraz ujemnymi temperaturami, które uniemożliwiają funkcjonowanie systemu komunikacyjnego na terenie gminy Żychlin w sposób bezpieczny i niepowodujący utrudnień dla użytkowników dróg, jak również na fakt wykorzystania środków finansowych w wysokości określonej w umowie podstawowej zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego. Udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie nieprzekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 23.11.2012r. (umowa nr 94/2012). Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe . Usługi wchodzące w zakres zamówienia uzupełniającego mają takie same nazwy i kody CPV, jak określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: BPI 271.10.2012). Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 389768 - 2012 z dnia 09.10.2012 oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. XXIII. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług.

**Burmistrz Gminy Żychlin**

**/-/ Grzegorz Ambroziak**