Żychlin, dnia 14.01.2015 r.

BPI.271.1.7.2015

**Z M I A N A   T R E Ś C I   S I W Z**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ulicy Jabłonkowej**

         W związku z koniecznością wycinki 18 sztuk drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem oraz obowiązkiem uzupełnienia nasadzeń, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia jw. w ten sposób, że zobowiązuje Wykonawcę do wykonania nasadzeń uzupełniających w postaci 18 sztuk drzew gatunku jesion, jarząb lub klon pospolity                   o wysokości nie mniejszej niż 3 metry wraz z palikowaniem. Nasadzenia należy zlokalizować po przeciwległej stronie pasa drogowego w ciągu istniejącego drzewostanu jako uzupełnienie.

Zamawiający w celu umożliwienia przygotowania ofert z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przedłuża termin składania ofert do dnia **30.01.2015 r. do godz. 11.00.**

W związku z powyższym SIWZ otrzymuje brzmienie:

**1)  zapis w SIWZ – rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka drogi powiatowej na działce nr ewid. 72 położonej w Dobrzelinie, ul. Jabłonkowa w zakresie wykonania chodnika przy drodze wraz z odwodnieniem oraz remont zjazdów. Chodnik zostanie wykonany z kostki betonowej przy istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej w miejscu istniejącego pobocza. Istniejące zjazdy zostaną wyremontowane, w zakresie zastąpienia ich nawierzchnią z kostki betonowej. Kolidujące z inwestycją drzewa planowane są do wycięcia i zastąpione zostaną nowymi nasadzeniami w ilości 18 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót (dokument pomocniczy) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.gminazychlin.pl.

W/w dokumenty w wersji oryginalnej są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3.

**2) zapis w SIWZ – rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 9 otrzymuje brzmienie:**

9. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta)  zewnętrzne powinno być opatrzone następującym napisem:

**Przetarg nieograniczony**

**Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ulicy Jabłonkowej**

**nie otwierać do dnia 30.01.2015 r. do godz. 11:30**

Opakowanie (koperta) wewnętrzne powinno być opisane jw. oraz powinno posiadać dodatkowo oznaczenia: nazwę i dokładny adres wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci).

**3) zapis w SIWZ – rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 I 2 otrzymuje brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin nie później niż do**30.01.2015 r. do godz. 11:00  (**Biuro Podawcze, pokój Nr 1).

***UWAGA : decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.***

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.01.2015 r. o godz. 11.30** w siedzibie zamawiającego tj. ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin, pokój nr 16.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W/w zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 3492-2015 z dn. 08.01.2015 r.

W związku z powyższym Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Załączniki :

SIWZ po zmianie z dnia 14.01.2015 r.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

**Burmistrz Gminy Żychlin**

**/-/ Grzegorz Ambroziak**