Żychlin , dn. 31.05.2010r.

BPI  3410/10-6/10

**W Y J A Ś N I E N I A     T R E Ś C I   S I W Z  Nr 1**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:*

**„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żychlinie”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w dn. 28.05.2010r. wpłynęło zapytanie Wykonawcy o następującej treści:

**Pytanie nr 1**

Pozycja 40. (KNNR 20504-02) – Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 35 cm. - pas podrynnowy 50 cm jest powtórzona w pozycji 41. - czy jest to pomyłka czy dotyczy to też innego zakresu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poz. 41 kosztorysu nakładczego dotyczy innego zakresu - wykonania pasa nadrynnowego.

Pytanie nr 2

Dot. pozycji 30-33, w których w pozycji materiałów M występuje zapr. klej. sucha do płytek ceram. Atlas Uni zamiast preparatu gruntującego, proszę o sprecyzowanie jaki materiał ma być zastosowany.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż należy zastosować preparat gruntujący ATLAS Uni Grunt.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

**Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami**

**/-/ Krzysztof Anyszka**